






Defektjavítás lépésről-lépésre
Készült a Photo Album Creator   program segítségével. 
Használja az F11-et a teljes képernyős módhoz!
A képre kattintva továbblép az albumban.

	Start





















A hozzávalók: pótbelső (ha sietünk, vagy nem akarunk belsőt javítani), gumileszedő, javítókészlet, pumpa és egy defektes kerék.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5424
	Következő>>

















Az egyik gumileszedővel alányúlunk a külsőnek és rögzítjük a küllőhöz, a másikkal innen indulva leszedjük a külsőt a felniről.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5425
	Következő>>

















Kiszedjük a belsőt.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5426
	Következő>>

















Egy kissé felpumpáljuk a belsőt, hogy megtaláljuk a lyukat. Általában lehet hallani a defekt helyén megszökő levegőt. Ha nem, akkor egy tál vízbe merítve látjuk a buborékokat.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5427
	Következő>>

















Tollal bejelöljük a lyuk helyét, aztán leeresztjük a belsőt.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5433
	Következő>>

















A javítókészletben lévő szerszámmal vagy csiszolópapírral megérdesítjük a lyuk környékét a belsőn.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5435
	Következő>>

















Bekenjük a lyuk környékét a javítókészletben található folyékony gumival és hagyjuk száradni 5 percig.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5437
	Következő>>

















Amíg a belsőn szárad a ragasztó, a külsőn megkeressük a defekt helyét, és kívül-belül megtapogatjuk a külsőt. Ha benne maradt a tüske, kiszedjük.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5441
	Következő>>

















A javítókészletben található foltról lefejtjük az alumínium csomagolást, és a foltot ráragasztjuk a bekent felületre. Kézzel erősen rányomjuk a foltot a gumira. 
A nyomás erőssége számít, nem az ideje, tahát nem érdemes sokat várni a száradásra.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5443
	Következő>>

















Óvatosan lefejtjük a foltról a fólia borítást is.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5444
	Következő>>

















A szelepnél kezdve visszatesszük a belsőt a külsőbe.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5445
	Következő>>

















Visszaigazítjuk a külsőt a felnire. Ha szükséges, használhatjuk a gumileszedőt is.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5446
	Következő>>

















Fújunk néhányat a gumiba, úgy, hogy ne legyen még kemény.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5447
	Következő>>

















A félig felfújt gumit megigazgatjuk a felnin. Érdemes a földhöz ütögetni a kereket, hogy helyrerázódjanak a dolgok.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5448
	Következő>>

















A külsőn megnézzük, hogy mennyire kellene felfújni. A megadott tartományon belül (illetve az alatt) egyéni ízlés dolga a nyomás.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5450
	Következő>>

















Felpumpáljuk a megadott nyomásra a gumit. Ha van nyomásmérőnk, ellenőrizhetjük is. Ha nincs, akkor marad a kétujjas mérési módszer. :-)

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5459
	Következő>>

















Visszarakjuk a kereket, visszaakasztjuk a fékbowdent, és indulhatunk is tovább.

	<<Előző
	     Főoldal     
	Eredeti kép: 5464
	Következő>>


	Az egész művelet kellő gyakorlattal kb. 15 percig tart. Ha a tengely nem gyorszáras, akkor szükség van 2 db. megfelelő villáskulcsra is a kerék kiszedéséhez. Legalább egy pótbelsőt mindig érdemes vinni, mert sötétben vagy esőben elég kellemetlen defektet javítani, sokkal egyszerűbb és gyorsabb a belsőt cserélni. Ha a belsőt nem cseréljük, csak javítjuk, akkor nem kell kiszedni a kereket sem. A belső nagyon sok javítást kibír, és sokáig használható marad a javítás után is.
Sok sikert és jó utat! 




Vége az albumnak.
Vissza a főoldalra 









